<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.7512" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.7512" y1="0" x2="39.7766" y2="56.759" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.7766" y1="56.759" x2="0" y2="56.8098" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="56.8098" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.7338" y="3.7592" drill="1.5"/>
<hole x="36.2204" y="3.5814" drill="1.5"/>
<hole x="29.3878" y="53.6702" drill="1.5"/>
<text>TPA3123 CLASS-D 25W AMPLIFIER</text>
<text>AUDIGI</text>
<text>L-IN</text>
<text>R-IN</text>
<hole x="9.8298" y="53.594" drill="1.5"/>
<text>22uH</text>
<text>22uH</text>
<text>470uF</text>
<text>470uF</text>
<text>1000uF</text>
<text>1uF MKP</text>
<text>1uF MKP</text>
<text>TPA3123</text>
<text>0.22uF</text>
<text>0.22uF</text>
<text>0.68uF</text>
<text>0.68uF</text>
<text>1uF</text>
<text>1uF</text>
<text>0.1uF</text>
<text>1uF</text>
<text>+</text>
<text>L - OUT - R</text>
<text>P.K.P</text>
<text>Made in U.S.A</text>
<text>Made in U.S.A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TPA3123">
<packages>
<package name="SOP65P640X120-25N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="6000">
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="C075-042X103">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 4.2 x 10.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp-mt6">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors, Type MT6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MT6-3Y">
<description>&lt;b&gt;AMP MT6 CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="10X02MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="....." library="TPA3123" package="SOP65P640X120-25N" value="">
<attribute name="PACKAGE" value="HTSSOP-24"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="53M3994"/>
<attribute name="MPN" value="TPA3123D2PWP"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1632099"/>
</element>
<element name="^" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="-" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="&gt;" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="&lt;" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="____" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name=".." library="adafruit" package="6000" value="L"/>
<element name="," library="adafruit" package="6000" value="L"/>
<element name=":" library="adafruit" package="E5-10,5" value=""/>
<element name="." library="adafruit" package="E5-10,5" value=""/>
<element name="&lt;," library="con-amp-mt6" package="MT6-3Y" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="__" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="_" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="``" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="~" library="adafruit" package="E5-10,5" value=""/>
<element name="--" library="adafruit" package="C075-042X103" value=""/>
<element name="|" library="adafruit" package="C075-042X103" value=""/>
<element name="SV2" library="con-amp-mt6" package="MT6-3Y" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-amp" package="10X02MTA" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="....." pad="16"/>
<contactref element="^" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="....." pad="21"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="....." pad="15"/>
<contactref element="^" pad="2"/>
<contactref element="," pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="....." pad="22"/>
<contactref element="-" pad="2"/>
<contactref element=".." pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element=".." pad="2"/>
<contactref element="&gt;" pad="1"/>
<contactref element="." pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="," pad="2"/>
<contactref element="&lt;" pad="1"/>
<contactref element=":" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="&gt;" pad="2"/>
<contactref element="&lt;" pad="2"/>
<contactref element="&lt;," pad="2"/>
<contactref element="....." pad="24"/>
<contactref element="....." pad="8"/>
<contactref element="....." pad="25"/>
<contactref element="....." pad="14"/>
<contactref element="....." pad="13"/>
<contactref element="....." pad="23"/>
<contactref element="....." pad="9"/>
<contactref element="__" pad="2"/>
<contactref element="_" pad="2"/>
<contactref element="``" pad="2"/>
<contactref element="~" pad="-"/>
<contactref element="____" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element=":" pad="-"/>
<contactref element="&lt;," pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="." pad="-"/>
<contactref element="&lt;," pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="....." pad="11"/>
<contactref element="__" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="....." pad="12"/>
<contactref element="....." pad="10"/>
<contactref element="....." pad="1"/>
<contactref element="....." pad="3"/>
<contactref element="....." pad="20"/>
<contactref element="....." pad="19"/>
<contactref element="_" pad="1"/>
<contactref element="``" pad="1"/>
<contactref element="~" pad="+"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
<contactref element="....." pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="....." pad="7"/>
<contactref element="____" pad="1"/>
</signal>
<signal name="=">
<contactref element="....." pad="5"/>
<contactref element="--" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="....." pad="6"/>
<contactref element="|" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="|" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="--" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
