<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="02_resistor">
<packages>
<package name="RS-2,5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="06_led_2">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="10_other-ic">
<packages>
<package name="ARDUINO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="02_resistor" package="RS-2,5" value=""/>
<element name="R2" library="02_resistor" package="RS-2,5" value=""/>
<element name="R3" library="02_resistor" package="RS-2,5" value=""/>
<element name="LD1" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD2" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD3" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD4" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD5" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD6" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD7" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD8" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LD9" library="06_led_2" package="LED5MM" value=""/>
<element name="U$1" library="10_other-ic" package="ARDUINO" value="ARDUINOCUT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
<contactref element="LD1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
<contactref element="LD2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
<contactref element="LD3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
<contactref element="LD4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
<contactref element="LD5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="D8"/>
<contactref element="LD6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="D7"/>
<contactref element="LD7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
<contactref element="LD8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
<contactref element="LD9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LD2" pad="K"/>
<contactref element="LD1" pad="K"/>
<contactref element="LD3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LD6" pad="K"/>
<contactref element="LD5" pad="K"/>
<contactref element="LD4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LD9" pad="K"/>
<contactref element="LD8" pad="K"/>
<contactref element="LD7" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
