<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<!--Created by TARGET 3001! Version: 18.9.0.51-->
<!--DateTime: 2019/04/16 10:05:46-->
<eagle version="7.3.0">
	<drawing>
		<board>
			<plain>
				<wire x1="86.36" y1="163.195" x2="86.36" y2="183.515" width="0.3" layer="20"/>
				<wire x1="86.36" y1="183.515" x2="6.985" y2="183.515" width="0.3" layer="20"/>
				<wire x1="6.985" y1="183.515" x2="6.985" y2="163.195" width="0.3" layer="20"/>
				<wire x1="6.985" y1="163.195" x2="86.36" y2="163.195" width="0.3" layer="20"/>
			</plain>
			<libraries>
				<library name="TARGET3001!_V18.9.0.51">
					<packages>
						<package name="SMD-TANTAL-10MF-25V_0">
						</package>
						<package name="SMD-1206_1">
						</package>
						<package name="SOT23/3_4">
						</package>
						<package name="SO8_SOT96-1_5">
						</package>
						<package name="SMD-1206_6">
						</package>
						<package name="SMD-1206_7">
						</package>
						<package name="SMD-1206_8">
						</package>
						<package name="DIL8_14">
						</package>
						<package name="SMD-1206_18">
						</package>
						<package name="SMD-1206_19">
						</package>
						<package name="SMD-1206_20">
						</package>
						<package name="buzzer_22">
						</package>
						<package name="SO8_SOT96-1_24">
						</package>
						<package name="SMD-1206_Diode_27">
						</package>
						<package name="SMD-1206_28">
						</package>
						<package name="SMD-1206_31">
						</package>
						<package name="SMD-1206_32">
						</package>
						<package name="petit_bouton_half_36">
						</package>
						<package name="SMD-1206_38">
						</package>
						<package name="SO4_39">
						</package>
						<package name="SMD-1206_40">
						</package>
						<package name="1X01(#1)_43">
						</package>
						<package name="1X01(#1)_44">
						</package>
						<package name="1X01(#1)_45">
						</package>
						<package name="1X01(#1)_46">
						</package>
						<package name="SOT23/3_47">
						</package>
					</packages>
				</library>
			</libraries>
			<attributes/>
			<variantdefs/>
			<elements>
				<element name="C1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-TANTAL-10MF-25V_0" value="ELKO2,5-6">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C2" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_1" value="C 2,54">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="T1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SOT23/3_4" value="IRFZ44">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="U2" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SO8_SOT96-1_5" value="LM317"/>
				<element name="R3" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_6" value="1K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_7" value="2,2K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R2" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_8" value="3,3K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="X1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="DIL8_14" value="MCP6002-I/P"/>
				<element name="R4" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_18" value="22K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R5" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_19" value="100R">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C4" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_20" value="C 2,54">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="Buz1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="buzzer_22" value="buzzer">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="U1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SO8_SOT96-1_24" value="PIC12F683-I/SN"/>
				<element name="DZ1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_Diode_27" value="4,7V">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R6" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_28" value="1K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R7" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_31" value="1M">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R8" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_32" value="470R">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="S1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="petit_bouton_half_36" value="BTN-mini-half">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="R9" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_38" value="10K">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="U3" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SO4_39" value="EL817">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="C3" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SMD-1206_40" value="C 2,54">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K2" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="1X01(#1)_43" value="K1X1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K3" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="1X01(#1)_44" value="K1X1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K1" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="1X01(#1)_45" value="K1X1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="K4" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="1X01(#1)_46" value="K1X1">
					<attribute name="NAME"/>
				</element>
				<element name="T3" library="TARGET3001!_V18.9.0.51" package="SOT23/3_47" value="BS170"/>
			</elements>
			<signals>
				<signal name="GND">
					<contactref element="C1" pad="1"/>
					<contactref element="C2" pad="1"/>
					<contactref element="T1" pad="2"/>
					<contactref element="R2" pad="2"/>
					<contactref element="X1" pad="4"/>
					<contactref element="R5" pad="2"/>
					<contactref element="U1" pad="8"/>
					<contactref element="DZ1" pad="1"/>
					<contactref element="U3" pad="2"/>
					<contactref element="C3" pad="1"/>
					<contactref element="K3" pad="1"/>
					<contactref element="T3" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="+5V">
					<contactref element="C1" pad="2"/>
					<contactref element="C2" pad="2"/>
					<contactref element="R1" pad="1"/>
					<contactref element="X1" pad="8"/>
					<contactref element="Buz1" pad="1"/>
					<contactref element="U1" pad="1"/>
					<contactref element="R9" pad="1"/>
					<contactref element="U3" pad="4"/>
					<contactref element="C3" pad="2"/>
					<contactref element="K1" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$3">
					<contactref element="U2" pad="3"/>
					<contactref element="U2" pad="2"/>
					<contactref element="R3" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$4">
					<contactref element="U2" pad="1"/>
					<contactref element="R1" pad="2"/>
					<contactref element="R2" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="I">
					<contactref element="U2" pad="4"/>
					<contactref element="R3" pad="1"/>
					<contactref element="R6" pad="1"/>
					<contactref element="K2" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="-">
					<contactref element="X1" pad="2"/>
					<contactref element="R4" pad="1"/>
					<contactref element="R5" pad="1"/>
					<contactref element="C4" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="OUT">
					<contactref element="X1" pad="1"/>
					<contactref element="X1" pad="5"/>
					<contactref element="R4" pad="2"/>
					<contactref element="C4" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$9">
					<contactref element="X1" pad="6"/>
					<contactref element="X1" pad="7"/>
					<contactref element="U1" pad="5"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$10">
					<contactref element="X1" pad="3"/>
					<contactref element="DZ1" pad="2"/>
					<contactref element="R6" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="S">
					<contactref element="U1" pad="6"/>
					<contactref element="T3" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$12">
					<contactref element="U1" pad="3"/>
					<contactref element="R8" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$13">
					<contactref element="R8" pad="1"/>
					<contactref element="U3" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$14">
					<contactref element="T1" pad="3"/>
					<contactref element="R7" pad="2"/>
					<contactref element="K4" pad="1"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$15">
					<contactref element="T1" pad="1"/>
					<contactref element="R7" pad="1"/>
					<contactref element="S1" pad="2"/>
					<contactref element="U3" pad="3"/>
				</signal>
				<signal name="Sig$16">
					<contactref element="S1" pad="1"/>
					<contactref element="R9" pad="2"/>
				</signal>
				<signal name="D">
					<contactref element="Buz1" pad="2"/>
					<contactref element="T3" pad="3"/>
				</signal>
				<signal name="IN"/>
				<signal name="VDD"/>
				<signal name="VSS"/>
			</signals>
		</board>
	</drawing>
</eagle>
