;;版本:V4.4.3-k1_LCDK1 /1600x2560 /F2.22 ';'后面接的是注释\r
M8513		;清除之前配置参数，参数恢复出厂设置，重新配置参数
M8004 I1;Z电机方向
M8005 Z0 ;Z轴 0:挤出头动 1:平台动\r
M8006 I10;起始速度
M8007 I5;轨弯速度
M8008 I100;加速度
M8010 S0.000391;z每步mm
M8013 I20;Z最大速度
M8015 I15;Z第一次归零速度
M8016 I3;Z第二次归零速度
M8015 P1.000000;Z慢速上升的速度
M8016 P3.000000;Z快速上升和下降的速度
M8016 D500;Z上升后等待的毫秒数\r
M8020 S1.000000;Makerware退丝长度\r
M8021 S3.000000;耗材直径
M8028 S3.000000;退丝补偿\r
M8030 T-1;主板散热风扇MB_F控制，1：跟随曝光, 0 ：常闭, -1:常开, -2:跟随打印
M8030 S4;LED控制，0：常闭, 1：常开, 2：跟随模型打印, 4：跟随曝光\r
M8070 S5.000000;每次Z慢速上升移动距离\r
M8071 X1600 Y2560;投影分辨率\r
M8070 T0;投影仪预热时间\r
M8070 Z8.000000;每次Z上升移动的距离\r
M8070 I9600;投影仪波特率
M8026 I295.000000;Z最大行程\r
M8029 I0;XY限位 0:最小限位 1：最大限位 2:双边限位
M8029 T1;限位接线 0:限位常开 1:限位常闭
M8029 S0;Z限位类型 0:最小限位 1:最大限位\r
M8029 C1 ;XYZ归位后动作 0:回零点(0,0,0) 1:停在限位位置
M8034 I1;文件夹支持与否\r
M8083 I0;是否使能自动调平
M8030 C1;Z归位后动作 0:回零点(0,0,0) 1:停在限位位置
M8030 I-2;LED风扇LED_F控制,1：跟随曝光, 0 ：常闭, -1:常开, -2:跟随打印
M8083 D0;LED PWM波输出波形频率\r
M8084 Z0.000000;三角洲Z偏移，0:禁止偏移，行程由设Z为零确定，非0，行程由调平触发器触发位置+偏移值\r
M8085 I5000;开机logo持续时间，最小100ms,最大6000ms
M8085 T0;屏保待机等待时间,单位是秒
M8087 I6000 T3500;I:方向有效到脉冲有效的时间(ns),T:脉冲最短保持时间(ns).如果没有外接驱动，请全部设为0
M9003 "CBD"  
M8500		;保存配置