<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>S</text>
<text>GND</text>
<text>8
9
10
11
12
13</text>
<text>A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0</text>
<text>SCL</text>
<text>SDIO</text>
<text>BT1</text>
<text>BT2</text>
<text>BT_PIN</text>
<text>BUZZER</text>
<text>CLOCK</text>
<text>CONV_3.3V</text>
<text>CONV_5V</text>
<text>I2C</text>
<text>IR</text>
<text>J1_ARD</text>
<text>J2_ARD</text>
<text>J3_ARD</text>
<text>J4_ARD</text>
<text>JP1</text>
<text>PWR</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>RADIO</text>
<text>RADIO_PIN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BT2" library="pinhead" package="1X20" value=""/>
<element name="BT1" library="pinhead" package="1X20" value=""/>
<element name="CONV_5V" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="CONV_3.3V" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="RADIO" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="IR" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="RADIO_PIN" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="BT_PIN" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="CLOCK" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="J3_ARD" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="J4_ARD" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="J1_ARD" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="J2_ARD" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="I2C" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="PWR" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="BUZZER" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="CONV_3.3V" pad="1"/>
<contactref element="BT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UART_RX">
<contactref element="BT1" pad="16"/>
<contactref element="CONV_3.3V" pad="6"/>
</signal>
<signal name="UART_TX">
<contactref element="BT1" pad="15"/>
<contactref element="CONV_3.3V" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BT2" pad="20"/>
<contactref element="RADIO" pad="3"/>
<contactref element="IR" pad="1"/>
<contactref element="RADIO_PIN" pad="1"/>
<contactref element="CLOCK" pad="4"/>
<contactref element="J1_ARD" pad="7"/>
<contactref element="J2_ARD" pad="6"/>
<contactref element="J2_ARD" pad="7"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="BUZZER" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="CONV_5V" pad="3"/>
<contactref element="CONV_3.3V" pad="3"/>
<contactref element="BT1" pad="9"/>
<contactref element="BT1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="BT1" pad="20"/>
<contactref element="BT1" pad="19"/>
<contactref element="J2_ARD" pad="4"/>
<contactref element="CONV_3.3V" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="RADIO" pad="4"/>
<contactref element="IR" pad="2"/>
<contactref element="CLOCK" pad="3"/>
<contactref element="J2_ARD" pad="5"/>
<contactref element="CONV_5V" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="RADIO" pad="5"/>
<contactref element="J4_ARD" pad="5"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
<contactref element="CLOCK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="RADIO" pad="6"/>
<contactref element="J4_ARD" pad="6"/>
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="CLOCK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="CONV_5V" pad="6"/>
<contactref element="J1_ARD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="CONV_5V" pad="5"/>
<contactref element="J1_ARD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="J1_ARD" pad="2"/>
<contactref element="BUZZER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="IR" pad="3"/>
<contactref element="J1_ARD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="RADIO" pad="8"/>
<contactref element="J3_ARD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="CONV_5V" pad="1"/>
<contactref element="J3_ARD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RADIO_R">
<contactref element="RADIO" pad="2"/>
<contactref element="RADIO_PIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RADIO_L">
<contactref element="RADIO" pad="1"/>
<contactref element="RADIO_PIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPK_L+">
<contactref element="BT2" pad="1"/>
<contactref element="BT_PIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SPK_R+">
<contactref element="BT2" pad="2"/>
<contactref element="BT_PIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SPK_L-">
<contactref element="BT2" pad="3"/>
<contactref element="BT_PIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPK_R-">
<contactref element="BT2" pad="4"/>
<contactref element="BT_PIN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BT2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="BT2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="J1_ARD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="J1_ARD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J1_ARD" pad="9"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="J1_ARD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="0">
<contactref element="J3_ARD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="J3_ARD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="J3_ARD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="J3_ARD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="J3_ARD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="J3_ARD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="J4_ARD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="J4_ARD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="J4_ARD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="J4_ARD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="J4_ARD" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="J4_ARD" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IOU">
<contactref element="J2_ARD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J2_ARD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J2_ARD" pad="8"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
