(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-mar-13)-testing")
  (general
    (links 15)
    (no_connects 0)
    (area 10.603 9.768 44.1706 32.791401)
    (thickness 1.6)
    (drawings 0)
    (tracks 42)
    (zones 0)
    (modules 8)
    (nets 12)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 1.4)
    (user_trace_width 1.8)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 2.000000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-0000010)
  (net 2 N-0000012)
  (net 3 N-0000013)
  (net 4 N-000002)
  (net 5 N-000003)
  (net 6 N-000004)
  (net 7 N-000005)
  (net 8 N-000006)
  (net 9 N-000007)
  (net 10 N-000008)
  (net 11 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (module DIP-8__300_ELL (layer F.Cu) (tedit 53D2ED21)
    (at 33.401 21.717)
    (descr "8 pins DIL package, elliptical pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference IC1 (at -6.35 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ATTINY85-P (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -3.81 3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -1.27 3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000009)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 1.27 3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-0000010)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at 3.81 3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000013)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at 3.81 -3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-000007)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-000008)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at -1.27 -3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000002)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at -3.81 -3.81) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-0000012)
    )
    (model dil/dil_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_3X1 (layer F.Cu) (tedit 53CD19C5)
    (at 26.924 13.462)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K1 (at 0.254 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.159) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000003)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-000002)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 4565C520)
    (at 25.781 19.05 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at 0 -1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 -1.905 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-0000012)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000013)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_4x1 (layer F.Cu) (tedit 4C10F42E)
    (at 40.767 21.844 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 5 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_4 (at 0 2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000009)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-000008)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-000007)
    )
    (model pin_array\pins_array_4x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO92-EBC (layer F.Cu) (tedit 53CD1204)
    (at 15.621 28.575 180)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (fp_text reference Q1 (at 2.159 1.397 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PN2222A (at -0.508 -3.175 180) (layer F.SilkS))
    (pad E thru_hole circle (at 1.27 -1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000006)
    )
    (pad B thru_hole circle (at -1.27 -1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000004)
    )
    (pad C thru_hole circle (at -1.27 1.27 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000005)
    )
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 4E4C0E65)
    (at 17.018 20.574 180)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 0.127 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000006)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 4E4C0E65)
    (at 16.891 24.511)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-000004)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-000003)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 53CD10A8)
    (at 23.495 21.59 90)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value R (at 0 -0.127 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0 90) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-0000012)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
)
