<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="55" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55" y1="0" x2="55" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55" y1="55" x2="0" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="6" y="49" drill="3"/>
<hole x="6" y="6" drill="3"/>
<hole x="49" y="49" drill="3"/>
<hole x="49" y="6" drill="3"/>
<text>LED</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>D</text>
<text>G</text>
<text>D</text>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="1_moj">
<packages>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="SMB-DIODE">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Basic small signal diode good up to 200mA. SMB footprint. Common part #: BAS16</description>
</package>
<package name="SOT89-BCE">
<description>SOT98 Basis Collector Emitter</description>
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="1_MOJ_2-PIN-CONN">
</package>
<package name="IDC-7328-SMD">
</package>
<package name="DPAK">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt; CASE 369-07&lt;br&gt;
Source MOTOROLA / ON Semiconductor mjd32-d.pdf</description>
</package>
<package name="RCEW2512">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="3-PIN-CONN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="1_moj" package="C1206K" value="100nF"/>
<element name="C2" library="1_moj" package="C1206K" value="4.7uF"/>
<element name="C3" library="1_moj" package="C1206K" value="100nF"/>
<element name="C4" library="1_moj" package="C1206K" value="100nF"/>
<element name="C5" library="1_moj" package="C1206K" value="1uF"/>
<element name="C6" library="1_moj" package="C1206K" value="10nF"/>
<element name="D1" library="1_moj" package="SMB-DIODE" value="SS24"/>
<element name="D3" library="1_moj" package="SMB-DIODE" value="SS24"/>
<element name="D4" library="1_moj" package="SMB-DIODE" value="SS24"/>
<element name="IC1" library="1_moj" package="SOT89-BCE" value="PT4115"/>
<element name="IC2" library="1_moj" package="SOIC8" value="MAX4226"/>
<element name="IC3" library="1_moj" package="SOIC8" value="LMC555"/>
<element name="JP6" library="1_moj" package="1_MOJ_2-PIN-CONN" value="PINHD_1X2CONN"/>
<element name="L1" library="1_moj" package="IDC-7328-SMD" value="47uH"/>
<element name="Q1" library="1_moj" package="DPAK" value=""/>
<element name="Q2" library="1_moj" package="DPAK" value=""/>
<element name="R1" library="1_moj" package="RCEW2512" value="0R12"/>
<element name="R2" library="1_moj" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R3" library="1_moj" package="3-PIN-CONN" value="10k"/>
<element name="JP1" library="1_moj" package="3-PIN-CONN" value="PINHD_1X3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GNDA">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_PLUS">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUTA">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INA">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_MINUS">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_DRAIN">
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="BATT_MINUS">
<contactref element="Q1" pad="D"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIM">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="POT_MIDDLE">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="POT_LEFT">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="POT_RIGHT">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TRG_TRH">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EXP">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
