<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.12625625" y1="4.94315" x2="48.126259375" y2="4.94315" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-32.13791875" y1="22.654759375" x2="-33.334290625" y2="22.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-32.13791875" y1="22.654759375" x2="-31.13791875" y2="23.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-31.13791875" y1="29.654759375" x2="-31.13791875" y2="23.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-31.13791875" y1="29.654759375" x2="-32.13791875" y2="30.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-33.334290625" y1="30.654759375" x2="-32.13791875" y2="30.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="17.86208125" y1="30.654759375" x2="19.058459375" y2="30.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="17.86208125" y1="30.654759375" x2="16.86208125" y2="29.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.86208125" y1="23.654759375" x2="16.86208125" y2="29.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="16.86208125" y1="23.654759375" x2="17.86208125" y2="22.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.058459375" y1="22.654759375" x2="19.058453125" y2="22.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="19.058453125" y1="22.654759375" x2="17.86208125" y2="22.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-3.63791875" y1="0.954759375" x2="-3.63791875" y2="0.386909375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-3.63791875" y1="0.954759375" x2="-4.13791875" y2="1.454759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-10.13791875" y1="1.454759375" x2="-4.13791875" y2="1.454759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-10.13791875" y1="1.454759375" x2="-10.63791875" y2="0.954759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-10.63791875" y1="0.386909375" x2="-10.63791875" y2="0.954759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="2.86208125" y1="38.654759375" x2="0.86208125" y2="40.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-25.13791875" y1="40.654759375" x2="0.86208125" y2="40.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-25.13791875" y1="40.654759375" x2="-27.13791875" y2="38.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-27.13791875" y1="25.654759375" x2="-27.13791875" y2="38.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="-27.13791875" y1="25.654759375" x2="-25.13791875" y2="23.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.86208125" y1="23.654759375" x2="-25.13791875" y2="23.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="0.86208125" y1="23.654759375" x2="2.86208125" y2="25.654759375" width="0.001" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.86208125" y1="38.654759375" x2="2.86208125" y2="25.654759375" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="-29.57115" y="19.654759375" radius="1.25" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="-13.63791875" y="4.07158125" radius="1.25" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="-0.63791875" y="4.07158125" radius="1.25" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="-7.13791875" y="50.154759375" radius="1.25" width="0.001" layer="20"/>
<circle x="15.29531875" y="19.654759375" radius="1.25" width="0.001" layer="20"/>
<wire x1="19.058459375" y1="30.654759375" x2="-33.334290625" y2="30.654759375" width="0.001" layer="20" curve="162.636797"/>
<wire x1="-3.63791875" y1="0.386909375" x2="19.058453125" y2="22.654759375" width="0.001" layer="20" curve="73.728855"/>
<wire x1="-33.334290625" y1="22.654759375" x2="-10.63791875" y2="0.38690625" width="0.001" layer="20" curve="73.72885"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PWR" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIC" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RIGHT" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEFT" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="VOL+" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOL-" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NEXT" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PREV" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PLAY/PAUSE" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L_P" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_P" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PWR-">
<contactref element="LEFT" pad="8"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOL+">
<contactref element="LEFT" pad="1"/>
<contactref element="VOL+" pad="3"/>
<contactref element="VOL+" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VOL-">
<contactref element="LEFT" pad="2"/>
<contactref element="VOL-" pad="3"/>
<contactref element="VOL-" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NEXT">
<contactref element="LEFT" pad="3"/>
<contactref element="NEXT" pad="3"/>
<contactref element="NEXT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PREV">
<contactref element="LEFT" pad="4"/>
<contactref element="PREV" pad="3"/>
<contactref element="PREV" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PLAY">
<contactref element="LEFT" pad="5"/>
<contactref element="PLAY/PAUSE" pad="3"/>
<contactref element="PLAY/PAUSE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="COM">
<contactref element="LEFT" pad="6"/>
<contactref element="VOL+" pad="1"/>
<contactref element="VOL+" pad="2"/>
<contactref element="VOL-" pad="1"/>
<contactref element="VOL-" pad="2"/>
<contactref element="NEXT" pad="1"/>
<contactref element="NEXT" pad="2"/>
<contactref element="PREV" pad="1"/>
<contactref element="PREV" pad="2"/>
<contactref element="PLAY/PAUSE" pad="1"/>
<contactref element="PLAY/PAUSE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWR+">
<contactref element="LEFT" pad="7"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RN">
<contactref element="RIGHT" pad="4"/>
<contactref element="R_P" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RP">
<contactref element="RIGHT" pad="3"/>
<contactref element="R_P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LN">
<contactref element="RIGHT" pad="2"/>
<contactref element="L_P" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LP">
<contactref element="RIGHT" pad="1"/>
<contactref element="L_P" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M-">
<contactref element="RIGHT" pad="9"/>
<contactref element="MIC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="M+">
<contactref element="RIGHT" pad="10"/>
<contactref element="MIC" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
