Remote control Tinkercad;HEX and decimal numbers with table to convert Hex to decimal

|  |  |
| --- | --- |
| control | Serial number (HEX) ;decimal number |
| On | F00FF 16580863 |
| VOL+ | FD807F 16613503 |
| FUNC/STOP | FD40BF 16597183 |
| Reverse;2 arrows | FD20DF 16589023 |
| Forward ;2 arrows | FD60DF 16605343 |
| Forward ;1 arrow | FDA05F 16621663 |
| Down ;arrow | FD10EF 16584943 |
| Up;;arrow | FD50AF 16601263 |
| Number 1 | FD10EF 16580863 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| control | Serial or hex number | Decimal number |  |
| Number 2  | FD8877 | 16615543 |  |
| Number 3  | FD4887 | 16599223 |  |
| Number 4 | FD28D7 | 16591063 |  |
| Number 5 | FDA857 | 16623703 |  |
| Number6 | FD6897 | 16607383 |  |
|  |  |  |  |

rapid tables converts Hex to decimal

<https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-decimal.html>

or better;

https://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter